(module A-1JB (layer F.Cu) (tedit 5C5DBBF1)
  (fp_text reference J8 (at 0.28 2.82) (layer F.SilkS))
  (fp_text value RF_UFL_SMD (at 0.31 -2.91) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at 1.525 0) (size 1.05 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 -1.475) (size 2.2 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.525 0) (size 1.05 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0 1.475) (size 2.2 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
