(module EVQ-P7A01P (layer F.Cu) (tedit 5D323F64)
  (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text value EVQ-P7A01P (at 0 -0.5) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.8 -0.725) (size 1.4 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.8 0.725) (size 1.4 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.8 0.725) (size 1.4 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 1.8 -0.725) (size 1.4 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
