(module TPS62821DLC (layer F.Cu) (tedit 5D2676FA)
  (fp_text reference REF** (at 0.1 -1.975) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TPS62821DLC (at 0 -0.5) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (at -0.675 -0.75) (size 0.55 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2))
  (pad 2 smd roundrect (at -0.675 -0.25) (size 0.55 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2))
  (pad 3 smd roundrect (at -0.675 0.25) (size 0.55 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2))
  (pad 4 smd roundrect (at -0.675 0.75) (size 0.55 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2))
  (pad 5 smd roundrect (at 0.675 0.75) (size 0.55 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2))
  (pad 6 smd roundrect (at 0.675 0.25) (size 0.55 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2))
  (pad 7 smd roundrect (at 0.675 -0.25) (size 0.55 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2))
  (pad 8 smd roundrect (at 0.675 -0.75) (size 0.55 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2))
)
