(module Tag-Connect-10 (layer F.Cu) (tedit 5D409D35)
  (fp_text reference J1 (at 3.81 2.413) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value Conn_02x03_Odd_Even (at 2.54 -2.413) (layer F.Fab))
  (pad 8 smd circle (at 3.81 -0.635) (size 0.7874 0.7874) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 3 smd circle (at 3.81 0.635) (size 0.7874 0.7874) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 9 smd circle (at 2.54 -0.635) (size 0.7874 0.7874) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd circle (at 2.54 0.635) (size 0.7874 0.7874) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 10 smd circle (at 1.27 -0.635) (size 0.7874 0.7874) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd circle (at 1.27 0.635) (size 0.7874 0.7874) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 7.62 1.016) (size 0.9906 0.9906) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 7.62 -1.016) (size 0.9906 0.9906) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 0.9906 0.9906) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 smd circle (at 5.08 -0.635) (size 0.7874 0.7874) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 6 smd circle (at 6.35 -0.635) (size 0.7874 0.7874) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 5 smd circle (at 6.35 0.635) (size 0.7874 0.7874) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 4 smd circle (at 5.08 0.635) (size 0.7874 0.7874) (layers F.Cu F.Mask))
)
